1. Определить тип кабеля (расшифровка и фото кабеля).
U/UTP- неэкранированная витая пара без экрана

U/FTP- экранированная витая пара с индивидуальным экраном из фольги

F/UTP- неэкранированная витая пара с общим экраном из фольги

S/UTP- неэкранированная витая пара с оплёткой из проволоки 


SF/UTP- неэкранированная витая пара, общий экран из фольги + оплётка из проволоки 


F/FTP- экранированная витая пара с общим экраном из фольги

S/FTP- экранированная витая пара с оплёткой из проволоки
[bookmark: _GoBack]
 SF/FTP- экранированная витая пара с общим экраном из фольги и оплёткой из проволоки

2. Заполнить таблицу
	Категория 
	Число пар
	Полоса частот
	Скорость передачи данных
	Область применения

	CAT 1
	Одна
	0,1 МГц
	1 Мбит/с
	Передача голоса или данных 

	CAT 2
	Две
	1 МГц
	До 4 Мбит/с
	Передача данных, телефонные сети

	CAT 3
	Четыре
	16 МГц
	До 10 Мбит/с
	Построение телефонных и локальных сетей

	CAT 4
	Четыре
	20 МГц
	До 16 Мбит/с
	Использовался в сетях Token ring

	CAT 5
	Четыре
	100 Мгц
	До 100 Мбит/с
	Использовался при построении локальных сетей

	CAT 6
	Четыре
	250 Мгц
	До 1000 Мбит/с
	[bookmark: #top]Применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet

	CAT 7
	Четыре
	 600-700 Мгц
	До 10 Гбит/с
	10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)

	CAT 8
	Четыре
	1600-2000 Мгц
	До 40 Гбит/с
	 100 Gigabit Ethernet(40GBASET) 



3. Заполнить таблицу
	показатели
	Коаксиальный кабель
	Витая пара
	оптоволокно

	цена
	От 10 до 50 руб
	От 20 руб
	От 3 до 300 руб

	Наращивание
	Проблематичное
	Простое
	Относительно простое

	Дальность, м
	185-500 м
	30-100 м
	2 км

	Скорость Мб/с
	10 Мбит/с
	От 100 до 1000 Мбит/с
	От 10 Мбит/с до 2 Гбит/с

	Защита от прослушивания
	Хорошая
	Незначительная 
	Высокая

	Восприимчивость к помехам
	Присутствует
	Присутствует
	Отсутствует

	Проблемы с заземлением
	Возможны
	Отсутствуют 
	Отсутствуют



4 Заполнить таблицу
	Тип связи 
	Пропускная способность
	Расстояние передачи данных
	Сферы применения

	Спутниковая связь
	70 Гбайт /с
	До десятков тысяч км
	Телекоммуникации

	Wi-Fi
	До 110 Мбит/с
	До 100 м
	Телекоммуникации

	WiMax
	До 70 Мбит/с
	6-10 км
	Телекоммуникации
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